<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6" y1="49.4925" x2="1.5" y2="44.9925" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.5" y1="4.9925" x2="6" y2="0.4925" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.5" y1="4.9925" x2="0" y2="4.9925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="4.9925" x2="0" y2="44.9925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.9925" x2="1.5" y2="44.9925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="49.4925" x2="6" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.415" y1="0" x2="6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="0" x2="6" y2="0.4925" width="0" layer="20"/>
<text>I8</text>
<text>I7</text>
<text>I6</text>
<text>O8</text>
<text>O7</text>
<text>O6</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>I2</text>
<text>I3</text>
<text>I4</text>
<text>O2</text>
<text>O3</text>
<text>O4</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A5</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D3</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>ANT</text>
<text>RFM69</text>
<text>3V Pro Mini</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>SWITCH</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>MAIN 5V</text>
<text>IC_IN</text>
<text>IC_OUT</text>
<text>GN</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>TD
MySensors
Main 1.0</text>
<text>C0</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>I2C</text>
<text>-</text>
<text>LED</text>
<text>INPUT</text>
<text>+</text>
<text>ANT</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>C9</text>
<text>C10</text>
<text>C11</text>
<text>C12</text>
<text>C13</text>
<text>D1</text>
<text>GND</text>
<text>LED</text>
<text>PIEZO</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>SPI</text>
<text>U1</text>
<text>U2</text>
<text>U4</text>
<wire x1="94" y1="0.5075" x2="98.5" y2="5.0075" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="98.5" y1="45.0075" x2="94" y2="49.5075" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="98.5" y1="45.0075" x2="100" y2="45.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="45.0075" x2="100" y2="5.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="5.0075" x2="98.5" y2="5.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="0.5075" x2="94" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="0" x2="50.585" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="50" x2="94" y2="49.5075" width="0" layer="20"/>
<text>I8</text>
<text>I7</text>
<text>I6</text>
<text>O8</text>
<text>O7</text>
<text>O6</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>I2</text>
<text>I3</text>
<text>I4</text>
<text>O2</text>
<text>O3</text>
<text>O4</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A5</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D3</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>ANT</text>
<text>RFM69</text>
<text>3V Pro Mini</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>SWITCH</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>MAIN 5V</text>
<text>IC_IN</text>
<text>IC_OUT</text>
<text>GN</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>TD
MySensors
Main 1.0</text>
<text>C0</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>I2C</text>
<text>-</text>
<text>LED</text>
<text>INPUT</text>
<text>+</text>
<text>ANT</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>C9</text>
<text>C10</text>
<text>C11</text>
<text>C12</text>
<text>C13</text>
<text>D1</text>
<text>GND</text>
<text>LED</text>
<text>PIEZO</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>SPI</text>
<text>U1</text>
<text>U2</text>
<text>U4</text>
<wire x1="49.415" y1="0" x2="50.585" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="51.27" x2="1.5" y2="55.51676875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.5" y1="55.51676875" x2="0.83375" y2="55.51676875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="70.52316875" x2="6" y2="74.765" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.83375" y1="55.51676875" x2="0.83375" y2="70.52316875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.83375" y1="70.52316875" x2="1.5" y2="70.52316875" width="0" layer="20"/>
<text>I3</text>
<text>INPUT3</text>
<text>INPUT2</text>
<text>INPUT1</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>LEDS</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>INPUTS</text>
<text>2</text>
<text>LED3</text>
<text>+</text>
<text>OPN</text>
<text>CLS</text>
<text>GN</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>Prot DC Input 1.0</text>
<text>Valve 1.0</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>SWITCH3</text>
<text>LED1</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>TR1</text>
<text>EC2</text>
<wire x1="62.27" y1="99.53" x2="51.31625" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="76.035" x2="1.5" y2="80.28176875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.5" y1="80.28176875" x2="0.83375" y2="80.28176875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="95.28816875" x2="6" y2="99.53" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.83375" y1="80.28176875" x2="0.83375" y2="95.28816875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.83375" y1="95.28816875" x2="1.5" y2="95.28816875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="99.53" x2="33.21875" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="74.765" x2="98.5" y2="70.51823125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="98.5" y1="70.51823125" x2="98.94125" y2="70.51823125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.5" y1="55.51183125" x2="94" y2="51.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="98.94125" y1="70.51823125" x2="98.94125" y2="55.51183125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.94125" y1="55.51183125" x2="98.5" y2="55.51183125" width="0" layer="20"/>
<text>COM</text>
<text>COM</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>LED3</text>
<text>INP2</text>
<text>+</text>
<text>U8</text>
<text>D3</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>A3</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>+</text>
<text>12V
INPUT</text>
<text>PULL DOWN</text>
<text>PULL DOWN</text>
<text>INPUT3</text>
<text>INPUT2</text>
<text>INPUT1</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>LED2</text>
<text>LED3</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>COM</text>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>D3</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>A3</text>
<text>A5-SCL</text>
<text>A4-SDA</text>
<text>Valve 1.0</text>
<text>Sensor 1.0</text>
<text>Parking 1.0</text>
<text>I2C 1.0</text>
<text>DC Relay 1.0</text>
<text>AC Relay
1.0</text>
<text>OUT3</text>
<text>OUT2</text>
<text>OUT1</text>
<text>INP1</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>CONTROL</text>
<text>SENSOR</text>
<text>OPN</text>
<text>CLS</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>INP3</text>
<text>+</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>1</text>
<text>INPUTS</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>LEDS</text>
<text>3V</text>
<text>SENSOR
PULLS</text>
<text>GN</text>
<text>PULL DOWN</text>
<wire x1="94" y1="76.035" x2="98.94125" y2="76.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.94125" y1="99.53" x2="98.94125" y2="76.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.9875" y1="99.53" x2="98.94125" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>C9</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<text>L9110</text>
<text>OK1</text>
<text>OK2</text>
<text>OK3</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R2_OC1</text>
<text>R3</text>
<text>R3_OC</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>R13</text>
<text>R14</text>
<text>R15</text>
<text>R16</text>
<text>R17</text>
<text>R18</text>
<text>R19</text>
<text>R20</text>
<text>R21</text>
<text>R22</text>
<text>R23</text>
<text>R24</text>
<text>R25</text>
<text>R26</text>
<text>R27</text>
<text>R28</text>
<text>R29</text>
<text>R30</text>
<text>R31</text>
<text>R32</text>
<text>R33</text>
<text>R34</text>
<text>R35</text>
<text>R36</text>
<text>R37</text>
<text>R38</text>
<text>R39</text>
<text>R40</text>
<text>R41</text>
<text>R42</text>
<text>U$3</text>
<text>U$13</text>
<text>U2</text>
<text>U5</text>
<text>U6</text>
<text>LED3</text>
<text>+</text>
<text>OPN</text>
<text>CLS</text>
<text>GN</text>
<text>Valve 1.0</text>
<wire x1="50.04625" y1="99.53" x2="34.48875" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>Valve 1.0</text>
<text>CONTROL</text>
<text>SENSOR</text>
<text>OPN</text>
<text>CLS</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>INP3</text>
<text>+</text>
<text>PULL DOWN</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>L9110</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>LEDS</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>INPUTS</text>
<text>2</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<wire x1="74.49375" y1="99.53" x2="63.54" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>Sensor 1.0</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>1</text>
<text>INPUTS</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>LEDS</text>
<text>3V</text>
<text>SENSOR
PULLS</text>
<text>GN</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>I3</text>
<text>I2</text>
<text>I1</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>3V</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>LEDS</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>INPUTS</text>
<text>2</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<wire x1="86.7175" y1="99.53" x2="75.76375" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>Sensor 1.0</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>1</text>
<text>INPUTS</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>LEDS</text>
<text>3V</text>
<text>SENSOR
PULLS</text>
<text>GN</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<wire x1="6" y1="74.765" x2="6" y2="76.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="51.27" x2="6" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="50" x2="94" y2="51.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94" y1="74.765" x2="94" y2="76.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.21875" y1="99.53" x2="34.48875" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.04625" y1="99.53" x2="51.1575" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.1575" y1="99.53" x2="51.31625" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.27" y1="99.53" x2="63.54" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.49375" y1="99.53" x2="75.76375" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.7175" y1="99.53" x2="87.9875" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="TD22057">
<packages>
<package name="HOLE_M2.5PAN_TIGHT">
<description>M2.5 Screw, Pan Head, Tight mount,
2.6 mm hole,
5 mm head,
5.6 mm keep out</description>
</package>
<package name="LED_0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Large pad size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Digikey recommended sizing</description>
</package>
<package name="R_0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Large pad size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Digikey recommended sizing</description>
</package>
<package name="CAP_0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Large pad size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Digikey recommended sizing</description>
</package>
<package name="DUPONT_2">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="PRO_MINI_CLONE">
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
<package name="RFM69W_MS">
<description>Radio module based on the RFM69 chip from HopeRF</description>
</package>
<package name="DUPONT_1">
</package>
<package name="DUPONT_MALE90_9">
</package>
<package name="DUPONT_9">
</package>
<package name="DUPONT_4">
</package>
<package name="DUPONT_3">
</package>
<package name="SOD323">
</package>
<package name="DUPONT_5">
</package>
<package name="DUPONT_FEM90_9">
</package>
<package name="SO-4_PC817">
</package>
<package name="RELAY-G5V">
<description>G5Q SPDT Relay (SparkFun SKU: COM-00100). Footprint should also work with SPST-NO relay.</description>
</package>
<package name="RELAY_SRD-SL-C">
<description>G3MB Relay</description>
</package>
<package name="DUPONT_1_LRG">
</package>
<package name="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK">
<description>Small solder jumper with no paste layer so it will open after reflow.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;H1&gt;FNE Library - Diodes SMD&lt;/H1&gt;
&lt;p&gt;Knihovna obsahuje diody pro povrchovou montáž&lt;/p&gt;	
&lt;p&gt;Library contain diodes form surface mounting technology&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H2" library="TD22057" package="HOLE_M2.5PAN_TIGHT" value="HOLE_MOUNTING_M2.5_TIGHT"/>
<element name="R3" library="TD22057" package="R_0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWITCH" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="TD22057" package="SOT223" value="AMS1117">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC_OUT" library="TD22057" package="SO16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="TD22057" package="PRO_MINI_CLONE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIEZO" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="TD22057" package="SO-08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="TD22057" package="RFM69W_MS" value="RADIO_RFM69W_MS"/>
<element name="C3" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="TD22057" package="DUPONT_MALE90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5V" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JINP" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="TD22057" package="DUPONT_MALE90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="TD22057" package="HOLE_M2.5PAN_TIGHT" value="HOLE_MOUNTING_M2.5_TIGHT"/>
<element name="U$4" library="TD22057" package="DUPONT_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3V1" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT1" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGN2" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGN1" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC_IN" library="TD22057" package="SO16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_SYS" library="TD22057" package="LED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="TD22057" package="R_0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H3" library="TD22057" package="HOLE_M2.5PAN_TIGHT" value="HOLE_MOUNTING_M2.5_TIGHT"/>
<element name="R7" library="TD22057" package="R_0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWITCH1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="TD22057" package="SOT223" value="AMS1117">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC_OUT1" library="TD22057" package="SO16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="TD22057" package="PRO_MINI_CLONE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIEZO1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="TD22057" package="SO-08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="TD22057" package="RFM69W_MS" value="RADIO_RFM69W_MS"/>
<element name="C23" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT2" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND1" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="TD22057" package="DUPONT_MALE90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5V1" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JINP1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="TD22057" package="DUPONT_MALE90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H4" library="TD22057" package="HOLE_M2.5PAN_TIGHT" value="HOLE_MOUNTING_M2.5_TIGHT"/>
<element name="U$8" library="TD22057" package="DUPONT_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3V2" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT3" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI1" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGN3" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGN4" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC_IN1" library="TD22057" package="SO16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_SYS1" library="TD22057" package="LED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="TD22057" package="R_0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L9110" library="TD22057" package="SO-08" value="L9110 Motor 1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C3"/>
</element>
<element name="VALVE" library="TD22057" package="DUPONT_5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C2"/>
</element>
<element name="C110" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C1"/>
</element>
<element name="R61" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R6"/>
</element>
<element name="R51" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R5"/>
</element>
<element name="R31" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R3"/>
</element>
<element name="R41" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R4"/>
</element>
<element name="VLV_LED" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R2"/>
</element>
<element name="D11" library="diodes" package="SOD123" value="1N4148">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1651821"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MULTICOMP"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOD123"/>
<attribute name="MPN" value="1N4148W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="D1"/>
</element>
<element name="R24" library="TD22057" package="R_0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PINP1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$21" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D21" library="diodes" package="SOD123" value="1N4148">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1651821"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MULTICOMP"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOD123"/>
<attribute name="MPN" value="1N4148W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="D2"/>
</element>
<element name="R23" library="TD22057" package="R_0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PINP2" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diodes" package="SOD123" value="1N4148">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1651821"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MULTICOMP"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOD123"/>
<attribute name="MPN" value="1N4148W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="TD22057" package="R_0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PINP3" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R71" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R7"/>
</element>
<element name="SENSOR2" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R81" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R8"/>
</element>
<element name="SENSOR3" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R91" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R10"/>
</element>
<element name="U$11" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$61" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R11"/>
</element>
<element name="SENLED2" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED3" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK1" library="TD22057" package="SO-4_PC817" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK2" library="TD22057" package="SO-4_PC817" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK3" library="TD22057" package="SO-4_PC817" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U21" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="U2"/>
</element>
<element name="R30" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY4" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U51" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="U5"/>
</element>
<element name="R29" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY5" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U61" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="U6"/>
</element>
<element name="R28" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY6" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$41" library="TD22057" package="DUPONT_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PRK_DIST" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PRK_LED" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PSWITCH" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C5"/>
</element>
<element name="U$31" library="TD22057" package="RELAY-G5V" value="RELAY_G5V1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="U$3"/>
</element>
<element name="U$81" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2_RELAY" library="TD22057" package="RELAY_SRD-SL-C" value="RELAY_SRD_SL_C">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R311" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R31"/>
</element>
<element name="R2_OC1" library="TD22057" package="SO-4_PC817" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$71" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value=""/>
<element name="U$9" library="TD22057" package="DUPONT_1_LRG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$10" library="TD22057" package="DUPONT_1_LRG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$111" library="TD22057" package="DUPONT_1_LRG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$12" library="TD22057" package="DUPONT_1_LRG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2_LED" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2_SW" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$13" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3_OC" library="TD22057" package="SO-4_PC817" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$14" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value=""/>
<element name="U$15" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$16" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$17" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3_LED" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RINP4" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RINP5" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R411" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R41"/>
</element>
<element name="RINP6" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3_LED1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR4" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$18" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value=""/>
<element name="R18" library="TD22057" package="R_0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="TD22057" package="R_0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR7" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR8" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$19" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$20" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$211" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$22" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$23" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$24" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C4"/>
</element>
<element name="R2_SW1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C81" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C8"/>
</element>
<element name="C91" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C9"/>
</element>
<element name="C61" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C6"/>
</element>
<element name="C71" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C7"/>
</element>
<element name="SENSOR5" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R1"/>
</element>
<element name="R211" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="R21"/>
</element>
<element name="R20" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ4" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ5" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ6" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ7" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ8" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="TD22057" package="SO-08" value="L9110 Motor 1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C101" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C10"/>
</element>
<element name="VALVE1" library="TD22057" package="DUPONT_5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C111" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C11"/>
</element>
<element name="C121" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME1" value="C12"/>
</element>
<element name="R43" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VLV_LED1" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$51" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR6" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR9" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR10" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR11" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R511" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$25" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED4" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED5" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED6" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ9" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ10" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ11" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ12" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ13" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ14" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ15" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ16" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR12" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR13" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSOR14" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$26" library="TD22057" package="DUPONT_FEM90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED7" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED8" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENLED9" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ17" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ18" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ19" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ20" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ21" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ22" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ23" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ24" library="TD22057" package="PAD-JUMPER-2-NO_YES_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$27"/>
<contactref element="U3" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="JINP" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="JGN2" pad="1"/>
<contactref element="JGN2" pad="2"/>
<contactref element="JGN2" pad="3"/>
<contactref element="JGN1" pad="1"/>
<contactref element="JGN1" pad="2"/>
<contactref element="JGN1" pad="3"/>
<contactref element="JGN1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC_IN" pad="8"/>
<contactref element="IC_IN" pad="14"/>
<contactref element="IC_IN" pad="15"/>
<contactref element="IC_IN" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED_SYS" pad="2"/>
<contactref element="PIEZO" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U3" pad="P$21"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="U3" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="16"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="10"/>
<contactref element="J3V1" pad="1"/>
<contactref element="J3V1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="J3V1" pad="3"/>
<contactref element="J3V1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC_IN" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$19"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="J5V" pad="1"/>
<contactref element="J5V" pad="2"/>
<contactref element="JINP" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="J5V" pad="3"/>
<contactref element="J5V" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U3" pad="P$13"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="IC_IN" pad="9"/>
<contactref element="SPI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INP6">
<contactref element="IC_IN" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INP8">
<contactref element="IC_IN" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INP4">
<contactref element="IC_IN" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INP2">
<contactref element="IC_IN" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CRYPT">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="INP7">
<contactref element="IC_IN" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U3" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="SPI" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U3" pad="P$14"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="11"/>
<contactref element="IC_IN" pad="11"/>
<contactref element="SPI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEMORY_CS">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="RADIO_IRQ">
<contactref element="U3" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC_OUT" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="IC_OUT" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="IC_OUT" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIEZO">
<contactref element="U3" pad="P$11"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="U3" pad="P$7"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="U3" pad="P$6"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ANT" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="ANT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT6">
<contactref element="IC_OUT" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT8">
<contactref element="IC_OUT" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT7">
<contactref element="IC_OUT" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="INP3">
<contactref element="IC_IN" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="ANALOG3">
<contactref element="U3" pad="P$18"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RADIO_CS">
<contactref element="U3" pad="P$16"/>
<contactref element="U$2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_CS">
<contactref element="IC_OUT" pad="12"/>
<contactref element="IC_IN" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_IN_LOAD">
<contactref element="IC_IN" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="P$9"/>
<contactref element="IC_IN" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$24"/>
<contactref element="U$4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$23"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_OUT_ENABLE">
<contactref element="U3" pad="P$5"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED_SYS" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PIEZO" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT1" pad="8"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="9"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="P$27"/>
<contactref element="U7" pad="P$2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="11"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH1" pad="2"/>
<contactref element="JINP1" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="JGN3" pad="1"/>
<contactref element="JGN3" pad="2"/>
<contactref element="JGN3" pad="3"/>
<contactref element="JGN4" pad="1"/>
<contactref element="JGN4" pad="2"/>
<contactref element="JGN4" pad="3"/>
<contactref element="JGN4" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="8"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="14"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="15"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED_SYS1" pad="2"/>
<contactref element="PIEZO1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="U7" pad="P$21"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAW1">
<contactref element="U7" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="+3V1">
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="8"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT1" pad="16"/>
<contactref element="IC_OUT1" pad="10"/>
<contactref element="J3V2" pad="1"/>
<contactref element="J3V2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="J3V2" pad="3"/>
<contactref element="J3V2" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="16"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="P$19"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V1">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="J5V1" pad="1"/>
<contactref element="J5V1" pad="2"/>
<contactref element="JINP1" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="J5V1" pad="3"/>
<contactref element="J5V1" pad="4"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="U7" pad="P$13"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="13"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="9"/>
<contactref element="SPI1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INP1">
<contactref element="IC_IN1" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INP5">
<contactref element="IC_IN1" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INP9">
<contactref element="IC_IN1" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INP10">
<contactref element="IC_IN1" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CRYPT1">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="INP11">
<contactref element="IC_IN1" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="U7" pad="P$12"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="14"/>
<contactref element="SPI1" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="U7" pad="P$14"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="12"/>
<contactref element="IC_OUT1" pad="11"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="11"/>
<contactref element="SPI1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEMORY_CS1">
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="IRQ1">
<contactref element="U7" pad="P$4"/>
<contactref element="U$8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="RADIO_IRQ1">
<contactref element="U7" pad="P$3"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC_OUT1" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT5">
<contactref element="IC_OUT1" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT9">
<contactref element="IC_OUT1" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIEZO1">
<contactref element="U7" pad="P$11"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM3">
<contactref element="U7" pad="P$7"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWM4">
<contactref element="U7" pad="P$6"/>
<contactref element="U$8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ANT2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="10"/>
<contactref element="ANT3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT10">
<contactref element="IC_OUT1" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT11">
<contactref element="IC_OUT1" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT12">
<contactref element="IC_OUT1" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="INP12">
<contactref element="IC_IN1" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SWITCH1">
<contactref element="SWITCH1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="ANALOG1">
<contactref element="U7" pad="P$18"/>
<contactref element="U$8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RADIO_CS1">
<contactref element="U7" pad="P$16"/>
<contactref element="U$5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_CS1">
<contactref element="IC_OUT1" pad="12"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_IN_LOAD1">
<contactref element="IC_IN1" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="P$9"/>
<contactref element="IC_IN1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCL1">
<contactref element="I2C1" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="P$24"/>
<contactref element="U$8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SDA1">
<contactref element="I2C1" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="P$23"/>
<contactref element="U$8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_OUT_ENABLE1">
<contactref element="U7" pad="P$5"/>
<contactref element="IC_OUT1" pad="13"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED_SYS1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PIEZO1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VALVE_GND">
<contactref element="L9110" pad="5"/>
<contactref element="VALVE" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="7"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C110" pad="2"/>
<contactref element="L9110" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="L9110" pad="4"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="VALVE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="L9110" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="VALVE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CONTROL1">
<contactref element="L9110" pad="6"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CONTROL2">
<contactref element="L9110" pad="7"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="VLV_LED" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="PINP1" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="PINP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE_LED">
<contactref element="VLV_LED" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CLOSED">
<contactref element="U$21" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="VALVE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VALVE_OPENED">
<contactref element="U$21" pad="3"/>
<contactref element="VALVE" pad="5"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROT_INPUT1">
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROT_INPUT2">
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="3"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROT_INPUT3">
<contactref element="U$11" pad="3"/>
<contactref element="OK3" pad="3"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="D21" pad="C"/>
<contactref element="OK2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D21" pad="A"/>
<contactref element="PINP2" pad="1"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="PINP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="OK3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="PINP3" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="PINP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_1">
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="U$61" pad="3"/>
<contactref element="SENSOR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_2">
<contactref element="SENSOR2" pad="1"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="U$61" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_3">
<contactref element="SENSOR3" pad="1"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
<contactref element="U$61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED2">
<contactref element="U$61" pad="5"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED1">
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="U$61" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED3">
<contactref element="U$61" pad="4"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VALVE_+3V3">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="8"/>
<contactref element="SENSOR5" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VALVE_+5V">
<contactref element="C110" pad="1"/>
<contactref element="L9110" pad="2"/>
<contactref element="L9110" pad="3"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PROT_GND">
<contactref element="U$11" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PROT_+3V3">
<contactref element="U$11" pad="8"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="OK2" pad="4"/>
<contactref element="OK3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_GND">
<contactref element="SENLED1" pad="2"/>
<contactref element="SENLED2" pad="2"/>
<contactref element="SENLED3" pad="2"/>
<contactref element="U$61" pad="7"/>
<contactref element="SJ8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_+3V3">
<contactref element="U$61" pad="8"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
<contactref element="SJ5" pad="2"/>
<contactref element="SJ7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="SENLED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="SENLED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R121" pad="2"/>
<contactref element="SENLED3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="U21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RELAY4" pad="1"/>
<contactref element="U21" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U21" pad="2"/>
<contactref element="RELAY4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROT_RELAY1">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$311">
<contactref element="RELAY5" pad="1"/>
<contactref element="U51" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U51" pad="2"/>
<contactref element="RELAY5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROT_RELAY2">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="U61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="RELAY6" pad="1"/>
<contactref element="U61" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U61" pad="2"/>
<contactref element="RELAY6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROT_RELAY3">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PARK_TRIGGER_5V">
<contactref element="L1" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="PRK_DIST" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PARK_SWITCH">
<contactref element="PSWITCH" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$41" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PARK_TRIGGER">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="U$41" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PARK_ECHO">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U$41" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PARK_RING">
<contactref element="PRK_LED" pad="3"/>
<contactref element="U$41" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PARK_ECHO_5V">
<contactref element="L2" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="PRK_DIST" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PARK_GND">
<contactref element="PRK_DIST" pad="2"/>
<contactref element="PRK_LED" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="U$41" pad="7"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PARK_+5V">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U$41" pad="9"/>
<contactref element="PRK_DIST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PARK_+3V3">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="PRK_LED" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="U$41" pad="8"/>
<contactref element="PSWITCH" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R2_RELAY" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="U$81" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$81" pad="1"/>
<contactref element="R311" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R311" pad="1"/>
<contactref element="R2_OC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R2_OC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R2_OC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_GND">
<contactref element="R2_LED" pad="2"/>
<contactref element="U$81" pad="2"/>
<contactref element="U$71" pad="7"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_+5V">
<contactref element="U$14" pad="9"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R3_OC" pad="4"/>
<contactref element="U$31" pad="2"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_+3V3">
<contactref element="U$71" pad="8"/>
<contactref element="R2_SW" pad="2"/>
<contactref element="R2_SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_RELAY">
<contactref element="U$71" pad="6"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_LED2">
<contactref element="U$71" pad="5"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R2_NC">
<contactref element="R2_RELAY" pad="5"/>
<contactref element="U$111" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2_COM">
<contactref element="U$12" pad="1"/>
<contactref element="R2_RELAY" pad="3"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2_NO">
<contactref element="R2_RELAY" pad="4"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R2_LED" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_INP1">
<contactref element="U$71" pad="3"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R2_SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$411">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="U$13" pad="3"/>
<contactref element="U$31" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U$13" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R3_OC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R3_OC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R3_OC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2_NC1">
<contactref element="U$17" pad="1"/>
<contactref element="U$31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2_NO1">
<contactref element="U$15" pad="1"/>
<contactref element="U$31" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R3_LED" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_GND">
<contactref element="R3_LED" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="7"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R411" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R3_LED1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="C91" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_+3V3">
<contactref element="U$14" pad="8"/>
<contactref element="RINP6" pad="2"/>
<contactref element="RINP5" pad="2"/>
<contactref element="RINP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_CTRL1">
<contactref element="U$14" pad="6"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_LED2">
<contactref element="U$14" pad="5"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_LED3">
<contactref element="U$14" pad="4"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_INP2">
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="RINP5" pad="1"/>
<contactref element="R411" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_DC_INP3">
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="RINP6" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_+5V">
<contactref element="R2_RELAY" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R2_OC1" pad="4"/>
<contactref element="U$71" pad="9"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2_CTRL4">
</signal>
<signal name="REL_DC_INP1">
<contactref element="RINP4" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R3_LED1" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$31" pad="5"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C_+3V3">
<contactref element="U$18" pad="8"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U$24" pad="1"/>
<contactref element="U$24" pad="3"/>
<contactref element="U$24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2C_GND">
<contactref element="U$18" pad="7"/>
<contactref element="U$23" pad="1"/>
<contactref element="U$23" pad="3"/>
<contactref element="U$23" pad="2"/>
<contactref element="R211" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2C_A3">
<contactref element="U$19" pad="1"/>
<contactref element="U$18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR4" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR7" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR8" pad="1"/>
<contactref element="U$18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2C_D6">
<contactref element="U$18" pad="6"/>
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="R211" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C_D5">
<contactref element="U$18" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U$211" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C_D3">
<contactref element="U$22" pad="1"/>
<contactref element="U$18" pad="4"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR4" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR7" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR8" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REL_AC_INP2">
<contactref element="U$71" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R2_SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VALVE_SENSOR3">
<contactref element="SENSOR5" pad="1"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_+5V">
<contactref element="U$61" pad="9"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
<contactref element="SJ6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="SENSOR3" pad="2"/>
<contactref element="SJ5" pad="1"/>
<contactref element="SJ6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="SENSOR2" pad="2"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="SENSOR1" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_PULL">
<contactref element="SJ8" pad="1"/>
<contactref element="SJ7" pad="1"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="R91" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE_GND1">
<contactref element="L3" pad="5"/>
<contactref element="VALVE1" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="U$51" pad="7"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="C111" pad="2"/>
<contactref element="C121" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="L3" pad="4"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="VALVE1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="VALVE1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CONTROL3">
<contactref element="L3" pad="6"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="U$51" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CONTROL4">
<contactref element="L3" pad="7"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="U$51" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="VLV_LED1" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VALVE_LED1">
<contactref element="VLV_LED1" pad="1"/>
<contactref element="U$51" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CLOSED1">
<contactref element="U$51" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="VALVE1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VALVE_OPENED1">
<contactref element="U$51" pad="3"/>
<contactref element="VALVE1" pad="5"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE_+3V1">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="U$51" pad="8"/>
<contactref element="SENSOR6" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VALVE_+5V1">
<contactref element="C121" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="3"/>
<contactref element="C111" pad="1"/>
<contactref element="U$51" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VALVE_SENSOR1">
<contactref element="SENSOR6" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="U$51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_4">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="U$25" pad="3"/>
<contactref element="SENSOR9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_5">
<contactref element="SENSOR10" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="U$25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_6">
<contactref element="SENSOR11" pad="1"/>
<contactref element="R511" pad="1"/>
<contactref element="U$25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED4">
<contactref element="U$25" pad="5"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED5">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="U$25" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED6">
<contactref element="U$25" pad="4"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_GND1">
<contactref element="SENLED4" pad="2"/>
<contactref element="SENLED5" pad="2"/>
<contactref element="SENLED6" pad="2"/>
<contactref element="U$25" pad="7"/>
<contactref element="SJ16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_+3V1">
<contactref element="U$25" pad="8"/>
<contactref element="SJ9" pad="2"/>
<contactref element="SJ11" pad="2"/>
<contactref element="SJ13" pad="2"/>
<contactref element="SJ15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="SENLED4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$231">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="SENLED5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="SENLED6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_+5V1">
<contactref element="U$25" pad="9"/>
<contactref element="SJ10" pad="2"/>
<contactref element="SJ12" pad="2"/>
<contactref element="SJ14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="SENSOR11" pad="2"/>
<contactref element="SJ13" pad="1"/>
<contactref element="SJ14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="SENSOR10" pad="2"/>
<contactref element="SJ11" pad="1"/>
<contactref element="SJ12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="SENSOR9" pad="2"/>
<contactref element="SJ9" pad="1"/>
<contactref element="SJ10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_PULL1">
<contactref element="SJ16" pad="1"/>
<contactref element="SJ15" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R511" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_7">
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="U$26" pad="3"/>
<contactref element="SENSOR12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_8">
<contactref element="SENSOR13" pad="1"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="U$26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_9">
<contactref element="SENSOR14" pad="1"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="U$26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED7">
<contactref element="U$26" pad="5"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED8">
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="U$26" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_LED9">
<contactref element="U$26" pad="4"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_GND2">
<contactref element="SENLED7" pad="2"/>
<contactref element="SENLED8" pad="2"/>
<contactref element="SENLED9" pad="2"/>
<contactref element="U$26" pad="7"/>
<contactref element="SJ24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_+3V2">
<contactref element="U$26" pad="8"/>
<contactref element="SJ17" pad="2"/>
<contactref element="SJ19" pad="2"/>
<contactref element="SJ21" pad="2"/>
<contactref element="SJ23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$511">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="SENLED7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="SENLED8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="SENLED9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_+5V2">
<contactref element="U$26" pad="9"/>
<contactref element="SJ18" pad="2"/>
<contactref element="SJ20" pad="2"/>
<contactref element="SJ22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="SENSOR14" pad="2"/>
<contactref element="SJ21" pad="1"/>
<contactref element="SJ22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="SENSOR13" pad="2"/>
<contactref element="SJ19" pad="1"/>
<contactref element="SJ20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="SENSOR12" pad="2"/>
<contactref element="SJ17" pad="1"/>
<contactref element="SJ18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_PULL2">
<contactref element="SJ24" pad="1"/>
<contactref element="SJ23" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
