<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.57375" y1="0.5075" x2="48.07375" y2="5.0075" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="48.07375" y1="45.0075" x2="43.57375" y2="49.5075" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="48.07375" y1="45.0075" x2="49.57375" y2="45.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.57375" y1="45.0075" x2="49.57375" y2="5.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.57375" y1="5.0075" x2="48.07375" y2="5.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.57375" y1="0.5075" x2="43.57375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.57375" y1="0" x2="0.15875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.15875" y1="50.0075" x2="43.57375" y2="50.0075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.57375" y1="50.0075" x2="43.57375" y2="49.5075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.15875" y1="0" x2="0.15875" y2="50.0075" width="0" layer="20"/>
<text>I8</text>
<text>I7</text>
<text>I6</text>
<text>O8</text>
<text>O7</text>
<text>O6</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>I2</text>
<text>I3</text>
<text>I4</text>
<text>O2</text>
<text>O3</text>
<text>O4</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A5</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D3</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>3V</text>
<text>5V</text>
<text>ANT</text>
<text>RFM69</text>
<text>3V Pro Mini</text>
<text>5V</text>
<text>GN</text>
<text>SWITCH</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>MAIN 5V</text>
<text>IC_IN</text>
<text>IC_OUT</text>
<text>GN</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>TD
MySensors
Main 1.0</text>
<text>C0</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>I2C</text>
<text>-</text>
<text>LED</text>
<text>INPUT</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TD22057">
<packages>
<package name="HOLE_M2.5PAN_TIGHT">
<description>M2.5 Screw, Pan Head, Tight mount,
2.6 mm hole,
5 mm head,
5.6 mm keep out</description>
</package>
<package name="LED_0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Large pad size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Digikey recommended sizing</description>
</package>
<package name="R_0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Large pad size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Digikey recommended sizing</description>
</package>
<package name="CAP_0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Large pad size&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Digikey recommended sizing</description>
</package>
<package name="DUPONT_2">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="PRO_MINI_CLONE_NO_PROG">
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
<package name="RFM69W_MIN_PAD">
<description>Radio module based on the RFM69 chip from HopeRF</description>
</package>
<package name="DUPONT_1">
</package>
<package name="DUPONT_MALE90_9">
</package>
<package name="DUPONT_9">
</package>
<package name="DUPONT_4">
</package>
<package name="DUPONT_3">
</package>
<package name="SOD323">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H2" library="TD22057" package="HOLE_M2.5PAN_TIGHT" value="HOLE_MOUNTING_M2.5_TIGHT"/>
<element name="R3" library="TD22057" package="R_0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWITCH" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="TD22057" package="SOT223" value="AMS1117">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="TD22057" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC_OUT" library="TD22057" package="SO16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="TD22057" package="PRO_MINI_CLONE_NO_PROG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIEZO" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="TD22057" package="SO-08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="TD22057" package="RFM69W_MIN_PAD" value=""/>
<element name="C3" library="TD22057" package="CAP_0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="TD22057" package="DUPONT_MALE90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5V" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JINP" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="TD22057" package="DUPONT_MALE90_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="TD22057" package="HOLE_M2.5PAN_TIGHT" value="HOLE_MOUNTING_M2.5_TIGHT"/>
<element name="U$4" library="TD22057" package="DUPONT_9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3V1" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT1" library="TD22057" package="DUPONT_1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGN2" library="TD22057" package="DUPONT_3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JGN1" library="TD22057" package="DUPONT_4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC_IN" library="TD22057" package="SO16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C" library="TD22057" package="DUPONT_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="TD22057" package="R_0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_SYS" library="TD22057" package="LED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="TD22057" package="R_0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="TD22057" package="SOD323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="TD22057" package="R_0805" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="TD22057" package="CAP_0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$27"/>
<contactref element="U3" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="JINP" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="JGN2" pad="1"/>
<contactref element="JGN2" pad="2"/>
<contactref element="JGN2" pad="3"/>
<contactref element="JGN1" pad="1"/>
<contactref element="JGN1" pad="2"/>
<contactref element="JGN1" pad="3"/>
<contactref element="JGN1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC_IN" pad="8"/>
<contactref element="IC_IN" pad="14"/>
<contactref element="IC_IN" pad="15"/>
<contactref element="IC_IN" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED_SYS" pad="2"/>
<contactref element="PIEZO" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U3" pad="P$21"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="U3" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2" route="any" routetag="G$1.VOUT@1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="16"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="10"/>
<contactref element="J3V1" pad="1"/>
<contactref element="J3V1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="J3V1" pad="3"/>
<contactref element="J3V1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC_IN" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="4" route="any" routetag="G$1.VOUT@1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$19"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="J5V" pad="1"/>
<contactref element="J5V" pad="2"/>
<contactref element="JINP" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="J5V" pad="3"/>
<contactref element="J5V" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U3" pad="P$13"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="IC_IN" pad="9"/>
<contactref element="SPI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INP6">
<contactref element="IC_IN" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INP8">
<contactref element="IC_IN" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INP4">
<contactref element="IC_IN" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INP2">
<contactref element="IC_IN" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CRYPT">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="INP7">
<contactref element="IC_IN" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U3" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="SPI" pad="1"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U3" pad="P$14"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="11"/>
<contactref element="IC_IN" pad="11"/>
<contactref element="SPI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEMORY_CS">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="RADIO_IRQ">
<contactref element="U3" pad="P$3"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC_OUT" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="IC_OUT" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="IC_OUT" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIEZO">
<contactref element="U3" pad="P$11"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="U3" pad="P$7"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="U3" pad="P$6"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ANT" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="ANT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT6">
<contactref element="IC_OUT" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT8">
<contactref element="IC_OUT" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT7">
<contactref element="IC_OUT" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="INP3">
<contactref element="IC_IN" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="ANALOG3">
<contactref element="U3" pad="P$18"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RADIO_CS">
<contactref element="U3" pad="P$16"/>
<contactref element="U5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_CS">
<contactref element="IC_OUT" pad="12"/>
<contactref element="IC_IN" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_IN_LOAD">
<contactref element="IC_IN" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="P$9"/>
<contactref element="IC_IN" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$24"/>
<contactref element="U$4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$23"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_OUT_ENABLE">
<contactref element="U3" pad="P$5"/>
<contactref element="IC_OUT" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED_SYS" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PIEZO" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
