(kicad_pcb (version 20170123) (host pcbnew no-vcs-found-7659~57~ubuntu16.10.1)
  (general
    (links 27)
    (no_connects 0)
    (area 113.090238 109.924999 131.5755 131.3669)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 113)
    (zones 0)
    (modules 11)
    (nets 27)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.1778)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.0254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.05 1.85)
    (pad_drill 0.45)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Manufacturing/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +5V)
  (net 3 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 4 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 5 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 6 /TXD)
  (net 7 /RXD)
  (net 8 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 9 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 10 /D+)
  (net 11 /D-)
  (net 12 "Net-(C1-Pad2)")
  (net 13 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 14 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 15 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 16 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 17 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 18 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 19 /RST)
  (net 20 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad18)")
  (net 26 "Net-(U1-Pad19)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1778)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /D+)
    (add_net /D-)
    (add_net /RST)
    (add_net /RXD)
    (add_net /TXD)
    (add_net "Net-(C1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad18)")
    (add_net "Net-(U1-Pad19)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.1778)
    (trace_width 0.381)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
  )
  (module mysensors_connectors:Micro_USB (layer F.Cu) (tedit 58A8CBD2)
    (at 114.0984 115.602 270)
    (fp_text reference P1 (at 0.0574 -1.116 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB_A (at -0.0066 -1.1922 270) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 0 -4.25 270) (size 0.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /D+))
    (pad 4 smd rect (at 0.65 -4.25 270) (size 0.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.65 -4.25 270) (size 0.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /D-))
    (pad 1 smd trapezoid (at -1.3 -4.25 270) (size 0.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 5 smd rect (at 1.3 -4.25 270) (size 0.4 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -3.575 -1.15 270) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 3.575 -1.15 270) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at -3.575 -4.6 270) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 9 thru_hole oval (at 3.575 -4.6 270) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -2 -3.275 270) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 2 -3.275 270) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model mysensors.3dshapes/w.lain.3dshapes/conn_pc/usb_B_micro_smd-2.wrl
      (at (xyz 0 0.07000000000000001 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 57D47120)
    (at 121.7422 114.669 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text value C (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C1-Pad2)"))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LEDs:LED-0603 (layer F.Cu) (tedit 57D47372)
    (at 125.095 115.3287 270)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text value RX (at -2.2987 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 90) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 90) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D1-Pad1)"))
  )
  (module LEDs:LED-0603 (layer F.Cu) (tedit 57D47388)
    (at 126.9492 115.316 270)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text value TX (at -2.286 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 90) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 90) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(D2-Pad1)"))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 54EA090C)
    (at 115.7478 125.1966 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at 0 -5.1 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value supply (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +5V))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module mysensors_connectors:MYSX_2.0_SOCKET (layer F.Cu) (tedit 57D03DBD)
    (at 119.5832 125.1966 90)
    (descr "Through hole pin socket")
    (tags "pin socket MYSX 2.0 daughter")
    (fp_text reference P2 (at 1.27 -3.302 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MYSX_2.0 (at 1.27 10.922 90) (layer B.Fab))
    (fp_text user 2.0 (at 2.54 -3.302 90) (layer Cmts.User))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 /TXD))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 /RXD))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 19 /RST))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 "Net-(P2-Pad8)"))
    (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_2x04.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.15 -0.07000000000000001))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 180 90))
    )
  )
  (module Housings_SSOP:SSOP-20_4.4x6.5mm_Pitch0.65mm (layer B.Cu) (tedit 54130A77)
    (at 124.8664 115.2144 180)
    (descr "SSOP20: plastic shrink small outline package; 20 leads; body width 4.4 mm; (see NXP SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW.pdf and sot266-1_po.pdf)")
    (tags "SSOP 0.65")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 4.3 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value FT231XS (at 0 -4.3 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.9 2.925 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 /RST))
    (pad 2 smd rect (at -2.9 2.275 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.9 1.625 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(C1-Pad2)"))
    (pad 4 smd rect (at -2.9 0.975 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 /RXD))
    (pad 5 smd rect (at -2.9 0.325 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at -2.9 -0.325 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 7 smd rect (at -2.9 -0.975 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 8 smd rect (at -2.9 -1.625 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 9 smd rect (at -2.9 -2.275 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 10 smd rect (at -2.9 -2.925 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 11 smd rect (at 2.9 -2.925 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /D+))
    (pad 12 smd rect (at 2.9 -2.275 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /D-))
    (pad 13 smd rect (at 2.9 -1.625 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(C1-Pad2)"))
    (pad 14 smd rect (at 2.9 -0.975 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 15 smd rect (at 2.9 -0.325 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 16 smd rect (at 2.9 0.325 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 17 smd rect (at 2.9 0.975 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 18 smd rect (at 2.9 1.625 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 19 smd rect (at 2.9 2.275 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 20 smd rect (at 2.9 2.925 180) (size 1 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 /TXD))
    (model Housings_SSOP.3dshapes/SSOP-20_4.4x6.5mm_Pitch0.65mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LEDs:LED-0603 (layer F.Cu) (tedit 57D4739D)
    (at 123.2408 115.3287 270)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (fp_text value TRGT (at -3.2131 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 90) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 90) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at 123.2408 118.7626 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -1.9 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D3-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at 125.095 118.7626 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.9 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5418A00F)
    (at 126.9492 118.7626 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.9 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(C1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(D2-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 114 110) (end 114 127) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 129 110) (end 114 110) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 129 127) (end 129 110) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114 127) (end 129 127) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 113.9952 109.9312) (xy 128.9558 110.0074) (xy 128.9812 126.9746) (xy 113.9698 126.9238)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 114.0079 109.9312) (xy 129.0193 110.0455) (xy 129.0193 127.0127) (xy 113.9825 127.0381)
      )
    )
  )
)
