(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.4+e1-6308~48~ubuntu14.04.1-stable)
  (general
    (links 301)
    (no_connects 1)
    (area 86.899499 40.709499 195.280501 152.340501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 75)
    (tracks 1592)
    (zones 0)
    (modules 43)
    (nets 86)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (title "TOFE Low Speed IO Expansion Board")
    (company "Numato Lab")
    (comment 1 http://www.numato.com)
    (comment 2 "License : CC BY-SA")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.127)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.2286)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.6096)
    (user_trace_width 0.762)
    (user_trace_width 1.016)
    (trace_clearance 0.2032)
    (zone_clearance 0.127)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.127)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.381)
    (via_size 0.4572)
    (via_drill 0.254)
    (via_min_size 0.127)
    (via_min_drill 0.254)
    (user_via 0.4572 0.254)
    (user_via 0.6096 0.254)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.254)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 5.08 5.08)
    (pad_drill 3.18)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_ffffffff)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ../gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /12V)
  (net 2 /A0)
  (net 3 /A1)
  (net 4 /A2)
  (net 5 /A3)
  (net 6 /A4)
  (net 7 /A5)
  (net 8 /AREF)
  (net 9 /ATN)
  (net 10 /D0)
  (net 11 /D1)
  (net 12 /D10)
  (net 13 /D11)
  (net 14 /D12)
  (net 15 /D13)
  (net 16 /D14)
  (net 17 /D15)
  (net 18 /D2)
  (net 19 /D3)
  (net 20 /D4)
  (net 21 /D5)
  (net 22 /D6)
  (net 23 /D7)
  (net 24 /D8)
  (net 25 /D9)
  (net 26 /GND)
  (net 27 /GPIO0_N)
  (net 28 /GPIO0_P)
  (net 29 /GPIO1_N)
  (net 30 /GPIO1_P)
  (net 31 /GPIO2_N)
  (net 32 /GPIO2_P)
  (net 33 /GPIO3_N)
  (net 34 /GPIO3_P)
  (net 35 /GPIO4_N)
  (net 36 /GPIO4_P)
  (net 37 /GPIO5_N)
  (net 38 /GPIO5_P)
  (net 39 /GPIO6_N)
  (net 40 /GPIO6_P)
  (net 41 /GPIO7_N)
  (net 42 /GPIO7_P)
  (net 43 /LED1)
  (net 44 /LED2)
  (net 45 /LED3)
  (net 46 /LED4)
  (net 47 /PGC)
  (net 48 /PGD)
  (net 49 /RESET)
  (net 50 /RX)
  (net 51 /SCL)
  (net 52 /SDA)
  (net 53 /SW1)
  (net 54 /SW2)
  (net 55 /SW3)
  (net 56 /SW4)
  (net 57 /TX)
  (net 58 /VCC12V)
  (net 59 /VCC3V3)
  (net 60 /VCC5V)
  (net 61 /VPP)
  (net 62 "Net-(C1-Pad2)")
  (net 63 "Net-(C2-Pad2)")
  (net 64 "Net-(C3-Pad2)")
  (net 65 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 66 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 67 "Net-(D3-Pad1)")
  (net 68 "Net-(D5-Pad1)")
  (net 69 "Net-(D6-Pad1)")
  (net 70 "Net-(D7-Pad1)")
  (net 71 "Net-(P6-Pad6)")
  (net 72 "Net-(R2-Pad1)")
  (net 73 "Net-(R4-Pad2)")
  (net 74 "Net-(R4-Pad4)")
  (net 75 "Net-(R4-Pad6)")
  (net 76 "Net-(R4-Pad8)")
  (net 77 "Net-(R6-Pad1)")
  (net 78 "Net-(R7-Pad1)")
  (net 79 "Net-(R10-Pad1)")
  (net 80 "Net-(U1-PadB17)")
  (net 81 "Net-(U1-PadA1)")
  (net 82 "Net-(U1-PadA33)")
  (net 83 "Net-(U1-PadB31)")
  (net 84 "Net-(U1-PadB48)")
  (net 85 "Net-(X2-Pad4)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.4572)
    (via_drill 0.254)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /12V)
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /AREF)
    (add_net /ATN)
    (add_net /D0)
    (add_net /D1)
    (add_net /D10)
    (add_net /D11)
    (add_net /D12)
    (add_net /D13)
    (add_net /D14)
    (add_net /D15)
    (add_net /D2)
    (add_net /D3)
    (add_net /D4)
    (add_net /D5)
    (add_net /D6)
    (add_net /D7)
    (add_net /D8)
    (add_net /D9)
    (add_net /GND)
    (add_net /GPIO0_N)
    (add_net /GPIO0_P)
    (add_net /GPIO1_N)
    (add_net /GPIO1_P)
    (add_net /GPIO2_N)
    (add_net /GPIO2_P)
    (add_net /GPIO3_N)
    (add_net /GPIO3_P)
    (add_net /GPIO4_N)
    (add_net /GPIO4_P)
    (add_net /GPIO5_N)
    (add_net /GPIO5_P)
    (add_net /GPIO6_N)
    (add_net /GPIO6_P)
    (add_net /GPIO7_N)
    (add_net /GPIO7_P)
    (add_net /LED1)
    (add_net /LED2)
    (add_net /LED3)
    (add_net /LED4)
    (add_net /PGC)
    (add_net /PGD)
    (add_net /RESET)
    (add_net /RX)
    (add_net /SCL)
    (add_net /SDA)
    (add_net /SW1)
    (add_net /SW2)
    (add_net /SW3)
    (add_net /SW4)
    (add_net /TX)
    (add_net /VCC12V)
    (add_net /VCC3V3)
    (add_net /VCC5V)
    (add_net /VPP)
    (add_net "Net-(C1-Pad2)")
    (add_net "Net-(C2-Pad2)")
    (add_net "Net-(C3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D5-Pad1)")
    (add_net "Net-(D6-Pad1)")
    (add_net "Net-(D7-Pad1)")
    (add_net "Net-(P6-Pad6)")
    (add_net "Net-(R10-Pad1)")
    (add_net "Net-(R2-Pad1)")
    (add_net "Net-(R4-Pad2)")
    (add_net "Net-(R4-Pad4)")
    (add_net "Net-(R4-Pad6)")
    (add_net "Net-(R4-Pad8)")
    (add_net "Net-(R6-Pad1)")
    (add_net "Net-(R7-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-PadA1)")
    (add_net "Net-(U1-PadA33)")
    (add_net "Net-(U1-PadB17)")
    (add_net "Net-(U1-PadB31)")
    (add_net "Net-(U1-PadB48)")
    (add_net "Net-(X2-Pad4)")
  )
  (module NumatoOpsis_PCIe_8X_HL_NW_123 (layer F.Cu) (tedit 566FF2D4)
    (at 144.23136 152.12568)
    (fp_text reference U1 (at 5 1.75) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TOFE-8X (at 19.175 -10.75) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 36.883 -98.6) (size 5.08 5.08) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad B18 connect circle (at 7.5496 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B1 connect rect (at -11.4496 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad B2 connect rect (at -10.44884 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad B3 connect rect (at -9.45062 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad B4 connect rect (at -8.44986 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B5 connect rect (at -7.4491 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 51 /SCL))
    (pad B6 connect rect (at -6.45088 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 52 /SDA))
    (pad B7 connect rect (at -5.45012 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B8 connect rect (at -4.44936 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad B9 connect rect (at -3.45114 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 57 /TX))
    (pad B10 connect rect (at -2.45038 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad B11 connect rect (at -1.44962 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 50 /RX))
    (pad B14 connect rect (at 3.5491 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 /D1))
    (pad B15 connect rect (at 4.54986 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 18 /D2))
    (pad B16 connect rect (at 5.55062 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B17 connect rect (at 6.54884 -3.70038) (size 0.65024 3.59918) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 80 "Net-(U1-PadB17)"))
    (pad B18 connect rect (at 7.5496 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B12 connect rect (at 1.55012 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 /D0))
    (pad B13 connect rect (at 2.55088 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A1 connect rect (at -11.4496 -3.70038) (size 0.65024 3.59918) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 81 "Net-(U1-PadA1)"))
    (pad A2 connect rect (at -10.44884 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad A3 connect rect (at -9.45062 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad A4 connect rect (at -8.44986 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A5 connect rect (at -7.4491 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 28 /GPIO0_P))
    (pad A6 connect rect (at -6.45088 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 27 /GPIO0_N))
    (pad A7 connect rect (at -5.45012 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 30 /GPIO1_P))
    (pad A8 connect rect (at -4.44936 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 29 /GPIO1_N))
    (pad A9 connect rect (at -3.45114 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad A10 connect rect (at -2.45038 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad A11 connect rect (at -1.44962 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 49 /RESET))
    (pad A14 connect rect (at 3.5491 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 31 /GPIO2_N))
    (pad A15 connect rect (at 4.54986 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A16 connect rect (at 5.55062 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 /GPIO3_P))
    (pad A17 connect rect (at 6.54884 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 /GPIO3_N))
    (pad A18 connect rect (at 7.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A12 connect rect (at 1.55012 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A13 connect rect (at 2.55088 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 32 /GPIO2_P))
    (pad B3 connect circle (at -9.45062 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad B4 connect circle (at -8.44986 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B5 connect circle (at -7.4491 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 51 /SCL))
    (pad B6 connect circle (at -6.45088 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 52 /SDA))
    (pad B7 connect circle (at -5.45012 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B8 connect circle (at -4.44936 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad B9 connect circle (at -3.45114 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 57 /TX))
    (pad B10 connect circle (at -2.45038 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad B11 connect circle (at -1.44962 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 50 /RX))
    (pad B1 connect circle (at -11.4496 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad B12 connect circle (at 1.55012 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 /D0))
    (pad B13 connect circle (at 2.55088 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B14 connect circle (at 3.5491 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 /D1))
    (pad B15 connect circle (at 4.54986 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 18 /D2))
    (pad B16 connect circle (at 5.55062 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B2 connect circle (at -10.44884 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad A4 connect oval (at -8.44986 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A5 connect oval (at -7.4491 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 28 /GPIO0_P))
    (pad A6 connect oval (at -6.45088 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 27 /GPIO0_N))
    (pad A7 connect oval (at -5.45012 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 30 /GPIO1_P))
    (pad A8 connect oval (at -4.44936 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 29 /GPIO1_N))
    (pad A9 connect oval (at -3.45114 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad A10 connect oval (at -2.45038 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad A14 connect oval (at 3.5491 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 31 /GPIO2_N))
    (pad A15 connect oval (at 4.54986 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A3 connect oval (at -9.45062 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad A13 connect oval (at 2.55088 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 32 /GPIO2_P))
    (pad A16 connect oval (at 5.55062 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 /GPIO3_P))
    (pad A11 connect oval (at -1.44962 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 49 /RESET))
    (pad A12 connect oval (at 1.55012 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A17 connect oval (at 6.54884 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 /GPIO3_N))
    (pad A18 connect oval (at 7.5496 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A2 connect oval (at -10.44884 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad B19 connect rect (at 8.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 19 /D3))
    (pad A19 connect rect (at 8.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 21 /D5))
    (pad A20 connect rect (at 9.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A21 connect rect (at 10.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 36 /GPIO4_P))
    (pad A22 connect rect (at 11.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 /GPIO4_N))
    (pad A23 connect rect (at 12.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A24 connect rect (at 13.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A25 connect rect (at 14.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 38 /GPIO5_P))
    (pad A26 connect rect (at 15.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 37 /GPIO5_N))
    (pad A27 connect rect (at 16.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A28 connect rect (at 17.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A29 connect rect (at 18.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 40 /GPIO6_P))
    (pad A30 connect rect (at 19.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 39 /GPIO6_N))
    (pad A31 connect rect (at 20.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A32 connect rect (at 21.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 13 /D11))
    (pad A33 connect rect (at 22.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 82 "Net-(U1-PadA33)"))
    (pad A34 connect rect (at 23.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A35 connect rect (at 24.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 42 /GPIO7_P))
    (pad A36 connect rect (at 25.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 41 /GPIO7_N))
    (pad A37 connect rect (at 26.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A38 connect rect (at 27.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A39 connect rect (at 28.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 43 /LED1))
    (pad A40 connect rect (at 29.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 44 /LED2))
    (pad A41 connect rect (at 30.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A42 connect rect (at 31.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A43 connect rect (at 32.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 46 /LED4))
    (pad A44 connect rect (at 33.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 9 /ATN))
    (pad A45 connect rect (at 34.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A46 connect rect (at 35.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A47 connect rect (at 36.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 55 /SW3))
    (pad A48 connect rect (at 37.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 56 /SW4))
    (pad A49 connect rect (at 38.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B20 connect rect (at 9.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 20 /D4))
    (pad B21 connect rect (at 10.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B22 connect rect (at 11.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B23 connect rect (at 12.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 23 /D7))
    (pad B24 connect rect (at 13.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 22 /D6))
    (pad B25 connect rect (at 14.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B26 connect rect (at 15.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B27 connect rect (at 16.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 25 /D9))
    (pad B28 connect rect (at 17.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 24 /D8))
    (pad B29 connect rect (at 18.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B30 connect rect (at 19.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 /D10))
    (pad B31 connect rect (at 20.55 -3.7) (size 0.65024 3.59918) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 83 "Net-(U1-PadB31)"))
    (pad B32 connect rect (at 21.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B33 connect rect (at 22.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 14 /D12))
    (pad B34 connect rect (at 23.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 15 /D13))
    (pad B35 connect rect (at 24.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B36 connect rect (at 25.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B37 connect rect (at 26.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 /AREF))
    (pad B38 connect rect (at 27.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 16 /D14))
    (pad B39 connect rect (at 28.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B40 connect rect (at 29.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B41 connect rect (at 30.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 17 /D15))
    (pad B42 connect rect (at 31.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 45 /LED3))
    (pad B43 connect rect (at 32.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B44 connect rect (at 33.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B45 connect rect (at 34.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 53 /SW1))
    (pad B46 connect rect (at 35.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 54 /SW2))
    (pad B47 connect rect (at 36.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B48 connect rect (at 37.55 -3.7) (size 0.65024 3.59918) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 84 "Net-(U1-PadB48)"))
    (pad B49 connect rect (at 38.55 -3.2) (size 0.65024 4.59994) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B19 connect oval (at 8.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 19 /D3))
    (pad B20 connect oval (at 9.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 20 /D4))
    (pad B21 connect oval (at 10.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B22 connect oval (at 11.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B23 connect oval (at 12.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 23 /D7))
    (pad B24 connect oval (at 13.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 22 /D6))
    (pad B25 connect oval (at 14.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B26 connect oval (at 15.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B44 connect oval (at 33.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B27 connect oval (at 16.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 25 /D9))
    (pad B28 connect oval (at 17.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 24 /D8))
    (pad B29 connect oval (at 18.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B30 connect oval (at 19.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 /D10))
    (pad B32 connect oval (at 21.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B33 connect oval (at 22.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 14 /D12))
    (pad B34 connect oval (at 23.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 15 /D13))
    (pad B35 connect oval (at 24.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B36 connect oval (at 25.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B45 connect oval (at 34.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 53 /SW1))
    (pad B37 connect oval (at 26.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 /AREF))
    (pad B38 connect oval (at 27.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 16 /D14))
    (pad B39 connect oval (at 28.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B40 connect oval (at 29.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B41 connect oval (at 30.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 17 /D15))
    (pad B42 connect oval (at 31.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 45 /LED3))
    (pad B43 connect oval (at 32.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B46 connect oval (at 35.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 54 /SW2))
    (pad B47 connect oval (at 36.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad B49 connect oval (at 38.55 -0.89876) (size 0.65024 0.65024) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A19 connect oval (at 8.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 21 /D5))
    (pad A20 connect oval (at 9.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A21 connect oval (at 10.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 36 /GPIO4_P))
    (pad A22 connect oval (at 11.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 /GPIO4_N))
    (pad A23 connect oval (at 12.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A24 connect oval (at 13.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A25 connect oval (at 14.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 38 /GPIO5_P))
    (pad A26 connect oval (at 15.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 37 /GPIO5_N))
    (pad A27 connect oval (at 16.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A28 connect oval (at 17.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A29 connect oval (at 18.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 40 /GPIO6_P))
    (pad A30 connect oval (at 19.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 39 /GPIO6_N))
    (pad A31 connect oval (at 20.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A32 connect oval (at 21.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 13 /D11))
    (pad A33 connect oval (at 22.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 82 "Net-(U1-PadA33)"))
    (pad A34 connect oval (at 23.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A35 connect oval (at 24.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 42 /GPIO7_P))
    (pad A36 connect oval (at 25.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 41 /GPIO7_N))
    (pad A37 connect oval (at 26.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A38 connect oval (at 27.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A39 connect oval (at 28.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 43 /LED1))
    (pad A40 connect oval (at 29.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 44 /LED2))
    (pad A41 connect oval (at 30.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A42 connect oval (at 31.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A43 connect oval (at 32.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 46 /LED4))
    (pad A44 connect oval (at 33.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 9 /ATN))
    (pad A45 connect oval (at 34.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A46 connect oval (at 35.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad A47 connect oval (at 36.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 55 /SW3))
    (pad A48 connect oval (at 37.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 56 /SW4))
    (pad A49 connect oval (at 38.55 -0.89876 90) (size 0.65024 0.65024) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad "" thru_hole circle (at -19.021 -89.635) (size 5.08 5.08) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at -49.65 -9.25) (size 5.08 5.08) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE53)
    (at 111.506 134.62 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE7C)
    (at 151.892 62.738 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at -2.286 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 "Net-(R6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE66)
    (at 159.004 119.38 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -2.54 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /AREF))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1210L (layer F.Cu) (tedit 565ECE75)
    (at 169.164 58.928 270)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 3.81 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100uF (at 0 0.762 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.778 0 270) (size 1.778 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 /VCC12V))
    (pad 2 smd rect (at 1.778 0 270) (size 1.778 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1210L (layer F.Cu) (tedit 565ECE73)
    (at 173.482 58.928 270)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at 3.81 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100uF (at 0 0.762 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.778 0 270) (size 1.778 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 /VCC5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.778 0 270) (size 1.778 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 561F8B7D)
    (at 108.712 123.19 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 2.032 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 "Net-(R7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(D6-Pad1)"))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE46)
    (at 100.584 125.603 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 2.286 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 /SCL))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE48)
    (at 100.584 127.762 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 2.286 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 /SDA))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE70)
    (at 176.784 58.928 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 0 -1.778 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 /VCC5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DPAK2 (layer F.Cu) (tedit 56372E08)
    (at 171.45 52.832)
    (descr "MOS boitier DPACK G-D-S")
    (tags "CMD DPACK")
    (attr smd)
    (fp_text reference U5 (at 0 -10.033) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7805_NW (at 0 -2.413) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.286 0) (size 1.651 3.048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 /VCC12V))
    (pad 2 smd rect (at 0 -6.35) (size 6.096 6.096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 2.286 0) (size 1.651 3.048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 /VCC5V))
    (model smd/dpack_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE5D)
    (at 129.286 131.572 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -2.286 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 /VPP))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DO214 (layer F.Cu) (tedit 565ECE62)
    (at 135.89 138.938 90)
    (descr "DO214AC PACKAGE. MONODIRECTIONAL.")
    (tags "DO214AC PACKAGE. MONODIRECTIONAL.")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at -4.064 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0.254 2.921 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.0066 0 90) (size 1.80086 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /12V))
    (pad 2 smd rect (at 2.0066 0 90) (size 1.80086 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 /VCC12V))
    (model smd/do214.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE5A)
    (at 120.904 128.778 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 2.286 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(C1-Pad2)"))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 561F8E29)
    (at 111.76 123.19 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.032 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(D5-Pad1)"))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE4A)
    (at 100.584 129.794)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -2.286 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE57)
    (at 120.904 132.334 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 2.286 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22pF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(C2-Pad2)"))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY-6X1 (layer F.Cu) (tedit 561F8E05)
    (at 125.984 129.794 90)
    (descr "Connecteur 6 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P6 (at 8.636 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_6 (at 0 2.159 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 /VPP))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /PGD))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 /PGC))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 "Net-(P6-Pad6)"))
  )
  (module HC-49V (layer F.Cu) (tedit 565ECE3B)
    (at 116.586 130.683 90)
    (descr "Quartz boitier HC-49 Vertical")
    (tags "QUARTZ DEV")
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference X1 (at 7.239 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CRYSTAL (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 "Net-(C2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 "Net-(C1-Pad2)"))
    (model discret/xtal/crystal_hc18u_vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 561F8E0A)
    (at 132.08 129.794 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P5 (at 3.556 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 /VPP))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
  )
  (module SM0603 (layer F.Cu) (tedit 565ECE4C)
    (at 95.504 127.762)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 -1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100R (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(R10-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MICRO_USB_B (layer F.Cu) (tedit 565ECE4E)
    (at 88.646 128.778 270)
    (fp_text reference X2 (at -6.35 -0.254 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USBMICRO (at -0.02 2.42 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole rect (at -3.6 -0.4 270) (size 2.5 3) (drill oval 0.9 1.4) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (clearance 0.01))
    (pad "" thru_hole rect (at 3.6 -0.4 270) (size 2.5 3) (drill oval 0.9 1.4) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (clearance 0.01))
    (pad 3 smd rect (at 0 -3.275 270) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 /PGD))
    (pad 4 smd rect (at 0.65 -3.275 270) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 85 "Net-(X2-Pad4)"))
    (pad 2 smd rect (at -0.65 -3.275 270) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 /PGC))
    (pad 5 smd rect (at 1.3 -3.275 270) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.3 -3.275 270) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(R10-Pad1)"))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.5 -3.275 270) (size 1.55 1.55) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.5 -3.275 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_conn_pc/walter/conn_pc/usb_B_micro_smd-2.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MH-3.2MM (layer F.Cu) (tedit 561F9BF6)
    (at 190.09 133.9)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
  )
  (module LOGO_BOTTOM (layer F.Cu) (tedit 561E4F82)
    (at 142.24 133.35)
    (fp_text reference G*** (at 0 3.38582) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0 -3.38582) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module LED-0805-New (layer F.Cu) (tedit 565ECE8C)
    (at 138.938 47.752 90)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D7 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(D7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_leds/walter/smd_leds/led_0805.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-0805-New (layer F.Cu) (tedit 565ECE8E)
    (at 135.89 47.752 90)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 "Net-(D3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_leds/walter/smd_leds/led_0805.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-0805-New (layer F.Cu) (tedit 565ECE90)
    (at 132.842 47.752 90)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_leds/walter/smd_leds/led_0805.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-0805-New (layer F.Cu) (tedit 565ECE92)
    (at 129.794 47.752 90)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_leds/walter/smd_leds/led_0805.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-0805-New (layer F.Cu) (tedit 565ECE98)
    (at 123.444 47.752 90)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(D5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_leds/walter/smd_leds/led_0805.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-0805-New (layer F.Cu) (tedit 565ECE94)
    (at 126.746 47.752 90)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED 0805 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(D6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 90) (size 1.19888 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_leds/walter/smd_leds/led_0805.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SSOP-20 (layer F.Cu) (tedit 563723F1)
    (at 107.442 129.286 90)
    (fp_text reference U3 (at -4.826 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PIC18F14K50 (at -0.7112 -0.51816 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.92608 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 2 smd rect (at -2.2606 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(C2-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -1.6256 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(C1-Pad2)"))
    (pad 4 smd rect (at -0.9652 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 /VPP))
    (pad 5 smd rect (at -0.32512 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 6 smd rect (at 0.32512 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 "Net-(R7-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at 0.97536 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /A2))
    (pad 8 smd rect (at 1.6256 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A1))
    (pad 9 smd rect (at 2.27584 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /A0))
    (pad 10 smd rect (at 2.92608 3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 /TX))
    (pad 11 smd rect (at 2.92608 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 /SCL))
    (pad 12 smd rect (at 2.27584 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 /RX))
    (pad 13 smd rect (at 1.6256 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 /SDA))
    (pad 14 smd rect (at 0.9652 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /A5))
    (pad 15 smd rect (at 0.32512 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /A4))
    (pad 16 smd rect (at -0.32512 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /A3))
    (pad 17 smd rect (at -0.97536 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(C3-Pad2)"))
    (pad 18 smd rect (at -1.6256 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 /PGC))
    (pad 19 smd rect (at -2.27584 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 /PGD))
    (pad 20 smd rect (at -2.92608 -3.4671 90) (size 0.4191 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_dil/walter/smd_dil/tssop-20.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module ARDUINO-UNO-R3_1_NEW (layer F.Cu) (tedit 5637493E)
    (at 149.352 90.932 180)
    (fp_text reference U2 (at -35.85972 26.21026 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AURD_COMM_SHIELD_ZERO_NEW (at 0.43942 2.02946 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -6.35 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /ATN))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 "Net-(R6-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /RESET))
    (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 /VCC5V))
    (pad 6 thru_hole oval (at 6.35 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 8.89 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 11.43 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 /VCC12V))
    (pad 9 thru_hole oval (at 16.51 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /A0))
    (pad 10 thru_hole oval (at 19.05 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /A1))
    (pad 11 thru_hole oval (at 21.59 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A2))
    (pad 12 thru_hole oval (at 24.13 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A3))
    (pad 13 thru_hole oval (at 26.67 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A4))
    (pad 14 thru_hole oval (at 29.21 23.8125 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A5))
    (pad 15 thru_hole oval (at 29.21 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /D0))
    (pad 16 thru_hole oval (at 26.67 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /D1))
    (pad 17 thru_hole oval (at 24.13 -24.4475 180) (size 1.524 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /D2))
    (pad 18 thru_hole oval (at 21.59 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /D3))
    (pad 19 thru_hole oval (at 19.05 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /D4))
    (pad 20 thru_hole oval (at 16.51 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /D5))
    (pad 21 thru_hole oval (at 13.97 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /D6))
    (pad 22 thru_hole oval (at 11.43 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /D7))
    (pad 23 thru_hole oval (at 7.62 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /D8))
    (pad 24 thru_hole oval (at 5.08 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /D9))
    (pad 25 thru_hole oval (at 2.54 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /D10))
    (pad 26 thru_hole oval (at 0 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /D11))
    (pad 27 thru_hole oval (at -2.54 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /D12))
    (pad 28 thru_hole oval (at -5.08 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /D13))
    (pad 29 thru_hole oval (at -7.62 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 30 thru_hole oval (at -10.16 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /AREF))
    (pad 31 thru_hole oval (at -12.7 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /D14))
    (pad 32 thru_hole oval (at -15.24 -24.4475 180) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /D15))
    (pad "" thru_hole circle (at -19.30654 -24.28494 180) (size 4 4) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at 31.5722 -9.17702 180) (size 4 4) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at 31.5722 18.74266 180) (size 4 4) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at -20.2057 23.6347 180) (size 4 4) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad P1 thru_hole circle (at 29.139 -2.6732 180) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /D12))
    (pad P2 thru_hole circle (at 31.679 -2.6732 180) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 /VCC5V))
    (pad P3 thru_hole circle (at 29.139 -0.1332 180) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /D13))
    (pad P4 thru_hole circle (at 31.679 -0.1332 180) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /D11))
    (pad P5 thru_hole circle (at 29.139 2.4068 180) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /RESET))
    (pad P6 thru_hole circle (at 31.679 2.4068 180) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_conn_misc/walter/conn_misc/arduino_header.wrl"
      (at (xyz -0.05 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RES_NET4 (layer F.Cu) (tedit 565ECE7A)
    (at 153.924 56.388 180)
    (fp_text reference R4 (at -3.048 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680R (at 0.508 2.8702 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 /SW4))
    (pad 2 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 "Net-(R4-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -0.39878 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 /SW3))
    (pad 4 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 "Net-(R4-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at 0.39878 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 /SW2))
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 "Net-(R4-Pad6)"))
    (pad 7 smd rect (at 1.19888 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 /SW1))
    (pad 8 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 "Net-(R4-Pad8)"))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_resistors/walter/smd_resistors/r_cat16-4.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module RES_NET4 (layer F.Cu) (tedit 56373622)
    (at 134.366 56.388 180)
    (fp_text reference R5 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0.508 2.8702 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 /LED4))
    (pad 2 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(D7-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at -0.39878 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /LED3))
    (pad 4 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 "Net-(D3-Pad1)"))
    (pad 5 smd rect (at 0.39878 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /LED2))
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at 1.19888 -0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /LED1))
    (pad 8 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.508 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_smd_resistors/walter/smd_resistors/r_cat16-4.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Switch_SMD_new (layer F.Cu) (tedit 565ECE88)
    (at 162.306 47.244 90)
    (fp_text reference SW4 (at -6.096 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSH (at 0 -1.778 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -3.048 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 "Net-(R4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.31978 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_switch/walter/switch/smd_push.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Switch_SMD_new (layer F.Cu) (tedit 565ECE86)
    (at 156.718 47.244 90)
    (fp_text reference SW3 (at -6.096 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSH (at 0 -1.778 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -3.048 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 "Net-(R4-Pad4)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.31978 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_switch/walter/switch/smd_push.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Switch_SMD_new (layer F.Cu) (tedit 565ECE84)
    (at 151.13 47.244 90)
    (fp_text reference SW2 (at -6.096 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSH (at 0 -1.778 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -3.048 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 "Net-(R4-Pad6)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.31978 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_switch/walter/switch/smd_push.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Switch_SMD_new (layer F.Cu) (tedit 565ECE82)
    (at 145.542 47.244 90)
    (fp_text reference SW1 (at -6.096 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSH (at 0 -1.778 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -3.048 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 "Net-(R4-Pad8)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.31978 0 90) (size 2.4892 1.905) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /GND))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Downloads/3D MODULES/3d_switch/walter/switch/smd_push.wrl"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 566FFCD8)
    (at 92.456 50.165)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 thru_hole circle (at 2.12536 7.11068) (size 5.08 5.08) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
  )
  (module PMOD:pmod_pin_array_6x2 (layer F.Cu) (tedit 57E626B4)
    (at 98.298 71.374 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 6 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P2 (at 0.056 4.318 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PMOD-CONN_6X2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /GPIO4_P))
    (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /GPIO4_N))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /GPIO5_P))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /GPIO5_N))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /GPIO6_P))
    (pad 9 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /GPIO6_N))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /GPIO7_P))
    (pad 10 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /GPIO7_N))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Desktop/3d_pin_strip/walter/pin_strip/pin_socket_6x2-90.wrl"
      (at (xyz 0 0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module PMOD:pmod_pin_array_6x2 (layer F.Cu) (tedit 57E626B4)
    (at 98.298 112.268 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 6 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P4 (at 0.056 4.318 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PMOD-CONN_6X2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /D1))
    (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /D0))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /D3))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /D2))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /D5))
    (pad 9 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /D4))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /D7))
    (pad 10 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /D6))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Desktop/3d_pin_strip/walter/pin_strip/pin_socket_6x2-90.wrl"
      (at (xyz 0 0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module PMOD:pmod_pin_array_6x2 (layer F.Cu) (tedit 57E626B4)
    (at 112.014 52.07)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 6 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P3 (at 0.056 4.318 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PMOD-CONN_6X2 (at 0 3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /D9))
    (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /D8))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /D11))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /D10))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /D13))
    (pad 9 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /D12))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /D15))
    (pad 10 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /D14))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Desktop/3d_pin_strip/walter/pin_strip/pin_socket_6x2-90.wrl"
      (at (xyz 0 0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module PMOD:pmod_pin_array_6x2 (layer F.Cu) (tedit 57E626B4)
    (at 98.298 91.75 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 6 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at 0.056 4.318 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PMOD-CONN_6X2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /GPIO0_P))
    (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /GPIO0_N))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /GPIO1_P))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /GPIO1_N))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /GPIO2_P))
    (pad 9 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /GPIO2_N))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /GPIO3_P))
    (pad 10 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /GPIO3_N))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /VCC3V3))
    (model "C:/Users/NUMATO LAB/Desktop/3d_pin_strip/walter/pin_strip/pin_socket_6x2-90.wrl"
      (at (xyz 0 0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (gr_text LED6 (at 138.938 43.942 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED5 (at 135.89 43.942 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED4 (at 132.842 43.942 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED3 (at 129.794 43.942 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED2 (at 126.746 43.942 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED1 (at 123.698 43.942 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text FWUP (at 134.366 129.794 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text ICSP (at 123.952 129.794 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Arduino Shield Compatible (3V3)" (at 166.878 76.454) (layer F.SilkS))
  (dimension 108.051603 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "108.00 mm" (at 141.123188 37.550166 359.9865313) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 195.1482 40.9194) (xy 195.149305 36.212867)))
    (feature2 (pts (xy 87.0966 40.894) (xy 87.097705 36.187467)))
    (crossbar (pts (xy 87.097071 38.887466) (xy 195.148671 38.912866)))
    (arrow1a (pts (xy 195.148671 38.912866) (xy 194.02203 39.499021)))
    (arrow1b (pts (xy 195.148671 38.912866) (xy 194.022306 38.326181)))
    (arrow2a (pts (xy 87.097071 38.887466) (xy 88.223436 39.474151)))
    (arrow2b (pts (xy 87.097071 38.887466) (xy 88.223712 38.301311)))
  )
  (gr_line (start 183.34 139.15) (end 183.34 139.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 195.09 139.15) (end 183.34 139.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 195.09 138.65) (end 195.09 139.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 195.09 40.9) (end 193.09 40.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 195.09 138.9) (end 195.09 40.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 87.09 40.9) (end 194.09 40.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_text 1 (at 103.378 53.34 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 103.378 50.8 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 120.65 53.34 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 120.65 50.8 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V3 (at 118.364 56.388 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 115.824 56.388 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 102.616 87.94) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 102.616 108.458) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 102.616 67.564) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V3 (at 102.616 85.654) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V3 (at 102.616 105.918) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V3 (at 102.616 65.024) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 97.028 62.738) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 99.822 62.738) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 97.028 83.114) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 99.822 83.114) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 97.028 80.01) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 99.822 80.01) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 97.028 100.386) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 99.568 100.386) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 97.028 103.632) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 99.568 103.632) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 97.028 120.904) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 99.568 120.904) (layer F.SilkS))
  (gr_text "NUMATO LAB\nTOFE Low Speed IO Module\nwww.numato.com" (at 145.29054 131.60248) (layer F.SilkS))
  (dimension 111.25 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "111.253 mm" (at 75.490001 96.525 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 87.09 152.15) (xy 74.140001 152.15)))
    (feature2 (pts (xy 87.09 40.9) (xy 74.140001 40.9)))
    (crossbar (pts (xy 76.840001 40.9) (xy 76.840001 152.15)))
    (arrow1a (pts (xy 76.840001 152.15) (xy 76.253581 151.023497)))
    (arrow1b (pts (xy 76.840001 152.15) (xy 77.426421 151.023497)))
    (arrow2a (pts (xy 76.840001 40.9) (xy 76.253581 42.026503)))
    (arrow2b (pts (xy 76.840001 40.9) (xy 77.426421 42.026503)))
  )
  (gr_line (start 132.09 152.15) (end 132.09 151.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 143.34 152.15) (end 132.09 152.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 143.34 143.15) (end 143.34 152.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 145.09 143.15) (end 143.34 143.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 145.09 152.15) (end 145.09 143.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 183.34 152.15) (end 145.09 152.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 132.09 152.15) (end 132.09 151.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 183.34 139.15) (end 183.34 152.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 87.09 147.65) (end 87.09 40.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 102.09 147.65) (end 87.09 147.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 102.09 139.4) (end 102.09 147.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 132.09 139.65) (end 131.84 139.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 132.09 139.9) (end 132.09 139.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 132.09 151.9) (end 132.09 139.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 128.34 147.15) (end 128.34 139.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 120.34 147.15) (end 128.34 147.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 120.34 139.4) (end 120.34 147.15) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_arc (start 130.09 141.15) (end 128.34 139.4) (angle 91) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 102.09 139.4) (end 120.34 139.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_text Rev2.0 (at 192.59 137.9) (layer F.SilkS))
  (zone (net 26) (net_name /GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.127))
    (min_thickness 0.127)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.127) (thermal_bridge_width 1.524))
    (polygon
      (pts
        (xy 195.326 139.192) (xy 183.642 139.192) (xy 183.642 146.558) (xy 145.034 146.558) (xy 145.034 143.256)
        (xy 143.51 143.256) (xy 143.51 146.558) (xy 132.334 146.558) (xy 132.334 139.7) (xy 128.27 139.7)
        (xy 128.27 146.812) (xy 120.65 146.812) (xy 120.65 139.192) (xy 101.854 139.192) (xy 101.854 147.32)
        (xy 87.122 147.32) (xy 87.122 40.64) (xy 195.326 40.64)
      )
    )
  )
  (zone (net 26) (net_name /GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.127))
    (min_thickness 0.127)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.127) (thermal_bridge_width 1.524))
    (polygon
      (pts
        (xy 195.326 139.192) (xy 183.642 139.192) (xy 183.642 146.558) (xy 145.034 146.558) (xy 145.034 143.256)
        (xy 143.51 143.256) (xy 143.51 146.558) (xy 132.334 146.558) (xy 132.334 139.7) (xy 128.27 139.7)
        (xy 128.27 146.812) (xy 120.65 146.812) (xy 120.65 139.192) (xy 101.854 139.192) (xy 101.854 147.32)
        (xy 87.122 147.32) (xy 87.122 40.64) (xy 195.326 40.64)
      )
    )
  )
)
