<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="32.893" y1="28.943425" x2="32.893" y2="4.699" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.893" y1="4.699" x2="33.528" y2="4.064" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.528" y1="4.064" x2="42.672" y2="4.064" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.672" y1="4.064" x2="43.307" y2="4.699" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.307" y1="4.699" x2="43.307" y2="28.943425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.307" y1="28.943425" x2="42.659425" y2="29.591" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="42.659425" y1="29.591" x2="33.540575" y2="29.591" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.540575" y1="29.591" x2="32.893" y2="28.943425" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X10-BIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DEMO_SENSOR" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DEMO_SENSOR2" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DEMO_SENSOR3" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DEMO_SENSOR4" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="10"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="4"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3_INT1">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="8"/>
</signal>
<signal name="2_INT0">
<contactref element="DEMO_SENSOR" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
